
Vigor和CiscoASA建立IPsec VPN Tunnel Lan to Lan Profile(Jinfat 提供)


假設CiscoASA的outside(WAN)是203.70.63.90,inside(LAN)是192.168.1.1/255.255.255.0


Vigor2910的WAN1是59.125.9.159,LAN是192.169.20.1/255.255.255.0


CiscoASA當撥入端,Vigor當撥出端,設定範例如下:


step1:


  
step2:


  
step3:

  
step4:


  
step5:


  
step6:


  
step7:


  
step8:


  
step9:


  
step10:


  
step11:


  
step12:

  
step13:

  
step14:

  
step15:

  
step16:



如對本產品還有其他問題

歡迎洽詢本公司各區服務處